ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ніжинського обласного педагогічного ліцею

Чернігівської обласної ради

10.03.2021р. №74-Н

**Інструкція № 38**

**з пожежної безпеки в адміністративних приміщеннях ліцею**

**І. Загальні положення**

1.1. Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

1.2. Кожен працівник зобов’язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і гасіння її.

1.3. Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані.

1.4. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.

1.5. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

1.6. Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

1.7. Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися у напрямку виходу людей із приміщення (будівлі);

1.8. У кожному приміщенні повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчої пожежної частини, а також розміщена інструкція з пожежної безпеки.

1.9. Кошики та ящики для паперу слід регулярно спорожняти, а сміття виносити за межі будівлі в спеціально відведені місця.

**ІІ. Вимоги пожежної безпеки перед початком робот**

2.1. Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м).

2.2. Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів.

2.3. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

**3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт**

У адміністративних приміщеннях ліцею забороняється:

- застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;

- застосовувати для освітлення свічки;

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади;

- використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією;

- застосовувати саморобні подовжувачі;

- самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання;  
- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати електроприлади, які мають механічні пошкодження;   
- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;   
- курити, використовувати легкозаймисті рідини;   
- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;   
- вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено);

- користуватися електронагрівальними приладами;  
- захаращувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

Відповідальний за протипожежний стан адміністративних приміщень після закінчення роботи зобов'язаний:   
- оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;   
- вимкнути освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників ліцею мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх рятування та евакуацію.

5.2. Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління) зобов’язаний:

- У випадку пожежі терміново повідомити пожежну охорону по телефону 101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.   
 - Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей.   
 - Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію ліцею.   
 - Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі.   
 - Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.   
 - Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

Інженер з ОП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шуляк ВМ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.