ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ніжинського обласного педагогічного ліцею

Чернігівської обласної ради

10.03.2021р. № 74-Н

**ІНСТРУКЦІЯ № 07**

**з охорони праці при роботі на копіювально-розмножувальній апаратурі, сканері, принтері**

**1. Загальні положення**

1.1. До роботи на копіювально-розмножувальній апаратурі допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки, первинний інструктаж на робочому місці; пройшли медичний огляд та навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки. В подальшому перевірка знань з охорони праці та пожежної безпеки проводиться один раз на рік.

1.2. Всі прилади та матеріали зберігати у спеціально відведених місцях, шафах.

1.3. Робоче місце утримувати в чистоті і порядку.

1.4. Зберігати та приймати їжу тільки у спеціально відведених приміщеннях.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до роботи;

- залишати без нагляду увімкнене обладнання;

- ремонтувати електрообладнання при відсутності допуску до цих робіт;

- захаращувати проходи, робоче місце матеріалами, відходами тощо.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1. Підготувати робоче місце, всі пристрої, матеріали.

2.2. Перевірити справність обладнання.

2.3. Не розпочинати роботу до усунення виявлених несправностей, при необхідності повідомити керівника.

**3. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1.Приступаючи до роботи, спочатку під'єднати шнур до апарата, а потім під'єднати його до розетки. Місце з'єднання вилки з розеткою має бути доступним для швидкого аварійного вимкнення апарата з мережі. Шнур живлення при цьому не має бути натягнений.

3.2. Під час роботи необхідно бути уважним і зосередженим, не відволікатися сторонніми справами, виконувати тільки доручену роботу.

3.3. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

вмикати або вимикати обладнання, робота на якому не доручена керівником;

торкатися до неізольованих частин електрообладнання;

користуватися у робочому приміщенні електроплитками та іншими електронагрівальними приладами.

3.4. Припинити роботу, відключити обладнання від електромережі у випадках:

відчуття дії електричного струму при дотику до металевих частин обладнання;

припинення подачі електроенергії, появи запаху гару, диму, іскріння в електрообладнанні;

нагрівання електропроводів, електроапаратури, електродвигунів.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Вимкнути обладнання.

4.2. Прибрати робоче місце.

4.3. Вимити руки теплою водою з милом.

4.4. Вимкнути освітлення.

4.5. Про виявлені недоліки повідомити керівника.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. У разі настання нещасного випадку вимкнути обладнання, надати першу медичну допомогу, при необхідності викликати швидку допомогу, зберігати обстановку недоторканою, якщо це не створює небезпеки для оточуючих. Негайно повідомити керівника.

5.2. У разі виникнення пожежі викликати пожежну охорону за номером «101», вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, приступити до гасіння наявними первинними засобами пожежогасіння. Повідомити керівника.

Інженер з ОП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Шуляк

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.