ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Ніжинського обласного педагогічного ліцею

Чернігівської обласної ради

10.03.2021р. № 74-Н

**Інструкція об’єктова № 40**

**про заходи пожежної безпеки в навчальних та житлових приміщеннях ліцею**

 **І. Загальні положення**

1. Загальні вимоги з пожежної безпеки є обов’язковими для всіх співробітників та учнів ліцею.

2. Пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

3. Забезпечення пожежної безпеки покладається на директора ліцею.

4.Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності.

**ІІ. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки**

1.Директор ліцею з метою забезпечення протипожежного режиму зобов’язаний:

* визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку приміщень, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у функціональних обов’язках, посадових інструкціях тощо;
* забезпечити розробку і затвердити план евакуації учнів та вихованців у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників освітнього процесу, що встановлюють обов’язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі. План евакуації та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три роки;
* розробити та затвердити інструкцію, що визначає дії працівників ліцею щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу, за якою не рідше одного разу на півроку проводяться практичні тренування всіх працівників.

2. Наказом по ліцею встановити протипожежний режим, що містить порядок: утримання шляхів евакуації; застосування відкритого вогню; використання побутових електронагрівальних приладів; проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, відключення від мережі електроживлення обладнання у разі пожежі; огляду, зачинення приміщень після закінчення занять і роботи.

3. У будівлях, які мають два і більше поверхів, у разі одночасного перебування на поверсі понад 25 осіб мають бути розроблені і розміщені на видних місцях плани (схеми) евакуації на випадок пожежі.

**ІІІ. Вимоги пожежної безпеки до утримання території, приміщень, евакуаційних шляхів і виходів**

1. Територію ліцею постійно утримувати в чистоті. Відходи пальних матеріалів, опале листя і суху траву регулярно прибирати і вивозити з території у спеціально відведені місця.

2. Дороги, проїзди та проходи до будівлі, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

3. Протипожежні відстані між будівлями, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянки автотранспорту, встановлення тимчасових будівель і споруд.

4. Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим вогнем на відстані не менше 30 м від будівлі забороняється. У всіх випадках забороняється залишати без догляду джерела відкритого вогню.

5. Забороняється тютюнопаління у приміщеннях ліцею.

6. Усі приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.

7. Для всіх приміщень складського призначення повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, написи про такі відомості повинні розміщуватися на вхідних дверях ззовні та усередині приміщення.

8. У кожному приміщенні ліцею повинна бути розміщена табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки.

9. Під час перебування учасників освітнього процесу в ліцеї дозволяється двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються.

10. Приміщення ліцею повинно бути обладнане засобами оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані: внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі; спеціально змонтовані мережі мовлення; дзвінки та інші звукові сигнали.

11. У будівлі не дозволяється:

* здійснювати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил;
* установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники освітнього процесу, сходових клітках, у коридорах. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень ґрат (кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну цінність), вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчиненими;
* знімати дверні полотна в отворах, що з’єднують коридори зі сходовими клітками та двері евакуаційних виходів;
* застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;
* використовувати електроплитки, кип’ятильники, електрочайники, газові плити тощо для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень;
* захаращувати шляхи евакуації;
* установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах евакуації;
* влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;
* здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлі у разі наявності в приміщеннях людей;
* застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;
* здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);
* зберігати на робочих місцях, у шафах та залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;
* залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.

12. Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватися тільки з письмового дозволу директора ліцею.

13. Користуватися прасками в ліцеї дозволяється лише під наглядом вихователів ліцею.

14. Усі приміщення ліцею повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

15. Після закінчення занять у аудиторіях, вихователі, учителі повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

**ІV. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту**

1. Внутрішні пожежні крани-комплекти періодично, але не рідше одного разу на шість місяців, необхідно піддавати технічному обслуговуванню і перевіряти на працездатність шляхом пуску води, результати перевірок реєструвати у спеціальному журналі технічного обслуговування.

2. Кожний пожежний кран-комплект повинен бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за їх наявності), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання. На дверцятах шафи пожежного крана повинно бути зазначено: літерний індекс “ПК”; порядковий номер пожежного крана і номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу.

8. Ліцей повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, іншим пожежним інструментом.

9. Розміщувати вогнегасники, пожежні щити (стенди), інші первинні засоби пожежогасіння на видних та легкодоступних місцях якомога ближче до виходу із приміщення.

10. Вогнегасники повинні встановлюватися у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних і нагрівальних приладів.

11. На період перезарядки і технічного обслуговування вогнегасників, пов’язаного з їхнім ремонтом, на заміну повинні встановлюватися вогнегасники з резервного фонду.

12. Контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння здійснюється відповідальним за пожежну безпеку, призначеним наказом директора ліцею.

13. Учасники освітнього процесу повинні знати місця, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи загоряння.

14. Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов’язаних з гасінням пожеж, не дозволяється.

**V. Порядок дій у разі виникнення пожежі**

1. У разі виникнення пожежі дії працівників ліцею повинні бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх евакуацію та рятування.

2. Працівник ліцею, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний:

 - негайно повідомити про це за телефоном (101)до найближчого пожежно-рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати місцезнаходження об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

 - задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

 - розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

 - сповістити про пожежу директора ліцею;

 - організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними в ліцеї засобами пожежогасіння.

3. Директор ліцею, що прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

* перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;
* здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
* у разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
* організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
* виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під’їздних шляхів та вододжерел;
* перевірити включення в роботу СПЗ;
* вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;
* у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
* припинити всі роботи, не пов’язані з заходами щодо ліквідації пожежі;
* організувати відключення мереж електропостачання і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;
* організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;
* інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі.

4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

* з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк;
* ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам ліцею не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;
* евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння.
* хворих дітей слід евакуювати в першу чергу;
* у зимовий час на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою;
* ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні дітей;
* виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа;
* у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;
* з метою запобігання поширенню вогню, диму утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла;
* залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

Інженер з ОП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Шуляк

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р.